**[0] 04/19/2018**

**Alan Groff**


****

Structural Design

(Inside View)

**Vertical corrugation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21*/*16 |  |  |  |  |  |  |
| 1/4 1/4 perf | | 1/4 1/4 perf | 1/4 1/4 perf | 1/4 1/4 perf | | 1/4 1/4 perf | 1/4 1/4 perf |  |
|  |  |  |  |  |
| 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| */* |  |  |  |  |  |  |  |
| */* | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | one 8pt score |  |  | one 8pt score | |  |
|  | 16 |  | 6pt |  |  |  | 6pt |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | */* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 1 | |  | 15 |  |
|  |  |  | 9 */*8 | 10 | */*4 |  | 9 */*16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 433*/*4 |  |  |

****

|  |
| --- |
| 8 |

|  |
| --- |
| 5*/* |

|  |
| --- |
| 22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | |  | 3 | |  |
| 10 | */* | | 1 | */* | |
|  |  | 4 |  |  | 8 |

Design#:

**180508-01**

Customer:

**DeMet's Candy**

Description:

**TRY.610 11" max 7pk**

**SINGLE-OUT DRAWING**

Qty/Unit:

Style: **JDC**

Board: **32EW**

Combination: **36MW - 23M - 35HP**

I.D. : **10 x 9+3/4 x 6+1/2**

Area of Blank - Waste : **4.3 sq. ft.**

Waste on Blank : **37.35%**

Finished Piece Weight: **0.44 lbs./200.04g**

Over-all Blank: **225/8 x 433/4**

Notes:

Revision Info:

Designer:

****

Cut Crease Crease with Matrix Cut Crease Half Knife Cut Tear Tape Perforation

****

Designright and Copyright of DS Smith Corrugated Packaging Ltd. This technical Specification is subject to Manufacturing tolerances. Drawing dimensions shown are crease to crease. Date printed: 08/08/2018