

Structural Design

(Inside View)

**Vertical corrugation**

Design#:

**80414-01\_A**


Customer:

**DeMet's Candy**

Description:

**RSC. 9933/1**

1st FOLD 2nd FOLD




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 57*/*16 | 43*/*16 |  |
|  |  |

CORRUGATOR SCORES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 57*/*16 |
| 13*/*8 | 1013*/*16 | 161*/*8 | 107*/*8 |
|  |  |  | 551*/*4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | |  |  | **SINGLE-OUT DRAWING** | | |  |
| 1 | */*2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57*/*16 |  | Qty/Unit: | |  |  |  |
|  | 107*/*16 |  | Style: | **JDC** |  |  |  |
| 213*/*16 |  |  |  |  |  |  |
| 915*/*16 |  | Board: | **32BW** | |  |  |
|  |  | Combination: **36MW - 23M - 35HP** | | | |  |
|  |  |  |  |
|  | 81*/*2 | 193*/*8 | I.D. : | **16 x 10+3/4 x 8+1/4** | | |  |
|  |  |  |  |
| 21*/*2 | |  | Area of Blank - Waste : | | | **7.03 sq. ft.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Waste on Blank : | |  | **5.39%** |  |
|  | 57*/*16 |  | Finished Piece Weight: | | | **0.73 lbs./332.16g** |  |
|  |  |  | Over-all Blank: | | **19+3/8 x 55+1/4** | |  |
|  | 161*/*16 |  |  |  |  |  |  |



Notes:

Revision Info: **[A] 05/30/2008**

**revise layout to use existing printing**

**plates**

Designer: **Doug Bowers**



Cut Crease Crease with Matrix Cut Crease Half Knife Cut Tear Tape Perforation



Designright and Copyright of DS Smith Corrugated Packaging Ltd. This technical Specification is subject to Manufacturing tolerances. Drawing dimensions shown are crease to crease. Date printed: 11/20/2019