**[0] 08/22/2018**

**Alan Groff**

****

41*/*4

413*/*16

135*/*16

41*/*4

Structural Design

****

(Inside View)

**Vertical corrugation**

Design#:


**181146-01**

Customer:

**DeMet's Candy**

Description:

**E5816, E5815 [Left-Hand 1/8" Gap]**

****

**SINGLE-OUT DRAWING**

Qty/Unit:

Style: **RSC**

Board: **32CK**

Combination: **35HP - 23M - 35HP**

I.D. : **10+3/4 x 8+1/2 x 4+1/2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Area of Blank - Waste : | **3.58 sq. ft.** |  |
| 13*/*8 |  | Waste on Blank : | **4.3%** |  |
|  | Finished Piece Weight: | **0.38 lbs./170.43g** |  |
|  |  |  |
|  |  | Over-all Blank: **135/16** **x 401/2** | |  |

 1013*/*16  811*/*16  1015*/*16  811*/*16 

401*/*2

Notes:

**MINI**

Revision Info:

Designer:

****

Cut Crease Crease with Matrix Cut Crease Half Knife Cut Tear Tape Perforation

****

Designright and Copyright of DS Smith Corrugated Packaging Ltd. This technical Specification is subject to Manufacturing tolerances. Drawing dimensions shown are crease to crease. Date printed: 08/22/2018